==================================================================

               Netscape Communicator 4.0

==================================================================

Netscape Communicator 4.0 est régi par les termes
du contrat de licence qui accompagne le produit.

Les notes de mise à jour de cette version de Netscape Communicator sont
disponibles en ligne. Après avoir lancé Netscape Communicator, sélectionnez 
L'option "Notes de mise à jour" du menu "Aide (?)". Cela vous conduira à
l'URL suivant :

 http://home.fr.netscape.com/fr/eng/mozilla/4.0/relnotes/windows-4.0.html

Vous y trouverez une description des nouvelles fonctions et des problèmes 
connus de cette version.

Pour faire part de vos commentaires ou signaler d'éventuelles bogues, sélectionnez 
l'option "Enregistrement du produit et support" du menu "Aide (?)" 

==================================================================

                         Instructions d'installation

==================================================================

* Installation

   Pour exécuter Communicator 32 bits, vous DEVEZ disposer d'une pile TCP/IP 32 bits.
   Windows 95 et Windows NT sont dotés de piles TCP/IP 32 bits intégrées que vous
   pouvez configurer. Vous pouvez également utiliser le logiciel TCP/IP (32 bits)
   d'un fabricant indépendant, comme Trumpet Software et Ftp Software. 

   Vous pouvez obtenir un exemplaire de Netscape Communicator en téléchargeant
   un des fichiers exécutables auto-extractibles dans un répertoire temporaire.

     Version 32 bits : 
     cb32e403.exe (installation standard) 
     cc32e403.exe (comprend Netscape Conference et les modules externes multimédias)                                                             

   Pour exécuter Communicator 16 bits, vous DEVEZ disposer d'une pile 
   TCP/IP 16 bits. Vous pouvez également utiliser le logiciel TCP/IP (16 bits)
   d'un fabricant indépendant, comme Trumpet Software et Ftp Software.

   Vous pouvez obtenir un exemplaire de Netscape Communicator en téléchargeant
   un des fichiers exécutables auto-extractibles dans un répertoire temporaire.

     Version 16 bits :
     cb16e403.exe (installation standard) 
     cc16e403.exe (comprend Netscape Conference et les modules externes multimédias)
                                                                                           
   Cliquez deux fois sur le fichier auto-extractible pour lancer
   automatiquement la procédure d'installation.


* Avis aux utilisateurs de Windows 95 : si vous utilisez des versions
  antérieures à celle-ci, vous aurez plusieurs entrées semblables de
  désinstallation sous Ajout/Suppression de programmes. Pour
  éviter ces entrées multiples, vous devez désinstaller toute version
  antérieure de Communicator avant d'installer la nouvelle.

* Le module externe audio de Netscape ne fonctionnera que si votre 
  système est équipé d'une carte son correctement configurée. Il ne 
  fonctionnera pas avec le pilote du haut-parleur de votre ordinateur.
  Veuillez consulter le manuel de la carte son pour savoir comment 
  configurer cette dernière.

* Si vous aviez précédemment installé CoolTalk Watchdog, vous devez 
  le désinstaller et redémarrer votre ordinateur avant d'installer
  la dernière version. Vous rencontrerez peut-être quelques problèmes
  lors de l'exécution de Cooltalk avec les cartes graphiques Matrox MGA 
  Millennium et les pilotes de Windows 95 de la première génération. 
  Veillez à utiliser la version 2.22.039 ou ultérieure.

* Si vous avez désinstallé une version antérieure de Communicator,
  redémarrer votre ordinateur avant d'installer une autre version.
  Certains fichiers ne peuvent être effacés que si vous redémarrez votre
  ordinateur.

==================================================================

                  Utilisation de Netscape Communicator

==================================================================

Quelle est la configuration requise pour exécuter Netscape Communicator ?

Pour pouvoir utiliser Netscape Communicator, vous avez besoin :

    1. d'une connexion Ethernet au réseau ou d'un compte SLIP ou PPP 
       d'accès distant établi auprès d'un fournisseur de services Internet

    2. d'une pile TCP/IP 

    3. du logiciel Netscape Communicator

Vous pouvez obtenir une connexion directe à Internet par le biais d'un
fournisseur de services local. Vous aurez besoin d'un compte SLIP ou 
PPP établi auprès d'un fournisseur de services Internet (pour un compte 
d'accès distant).

==================================================================

                         International

==================================================================

Le programme d'installation de Netscape effacera les DLL
OLE2 et les remplacera par les versions des DLL plus récentes pour
la version américaine de Windows. Cela n'affectera pas la version
32 bits de Windows. Les utilisateurs de la version japonaise pourront 
recevoir un message d'erreur OLE2 en anglais après l'installation de 
Netscape Communicator. A ce jour, aucune version japonaise des DLL
OLE2 n'est disponible.

==================================================================

                          Bogues connues

==================================================================

* Veuillez consulter la liste complète des bogues connues dans
  les Notes sur cette version disponibles à l'adresse suivante :


http://home.fr.netscape.com/fr/eng/mozilla/4.0/relnotes/windows-4.0.html



